## 帮助中心

#### 开始使用

- 概述
- 系统要求
- 权限指南
- 端口配置指南
- 安装DataSecurity Plus
- 卸载DataSecurity Plus
- 启动DataSecurity Plus
- 访问DataSecurity Plus
- 配置您的解决方案
- 许可详细信息
- 应用DataSecurity Plus许可

#### 文件审核

- 关于文件审核

#### 设置文件审核

- 域设置
- 文件服务器配置
- 集群配置
- 工作组配置
- NetApp 服务器配置

#### 仪表板

- 全局概览
- 服务器概述

#### 报表

- 访问审核报表
- 访问分析报表

#### 告警

- 默认告警

#### 配置

- 审核策略
- 自定义报表
- 告警
- 计划报表
- 排除

#### 存储配置

- 保留策略
- 归档
- 恢复归档事件

#### 终端 DLP

- 关于终端 DLP

#### 设置终端 DLP

- 域设置
- 工作站配置
- 工作组工作站配置

#### 报表

- 基于数据源 报表
- 文件分类报表
- 事件响应报表

#### 告警

- 触发告警

#### 配置

- 策略
- 审核
- 告警
- 存档端点事件
- 恢复存档的端点事件
- 保留政策

#### 预防策略

- 配置文件复制防护策略
- 配置进程限制策略
- 配置外部设备控制策略

#### 云保护

- 关于云保护

#### 设置云保护

- 网关服务器配置
- 证书颁发机构配置
- 端点中的网关配置
- 管理证书信任库
- 威胁分析数据库
- 管理被禁止的应用程序
- 管理授权应用程序
- 网关服务器故障转移
- 双向SSL配置

#### 仪表板

- 全球视野
- 应用洞察
- 用户洞察
- 影子应用洞察
- 禁止的 Application Insight

#### 报表

- 云访问报表
- 应用洞察
- 影子云应用报表
- 禁止云应用报表
- 文件上传报表

#### 存储配置

- 保留政策

#### 文件分析

- 关于文件分析

#### 设置文件分析

- 域设置
- 文件服务器配置
- 工作组配置

#### 仪表板

- 存储概览
- 安全概览

#### 报表

- 报表概览
- 存储报表
- 安全报表
- 不活跃用户报表
- 基于文件夹的报表
- 按需报表

#### 告警

- 所有告警

#### 配置

- 报表
- 告警
- 扫描
- 计划

#### 数据风险分析

- 关于数据风险分析

#### 设置数据风险分析

- 域设置
- 文件服务器配置
- SQL服务器配置

#### 仪表板

- 仪表板

#### 报表

- 内置报表
- 文件服务器报表
- OneDrive报表

#### 告警

- 默认告警

#### 配置

- 数据发现策略
- 数据发现规则
- 数据分类
- 数据发现警报
- 扫描配置

#### 管理配置

- 技术员配置
- 邮件配置
- 通知过滤
- 管理代理
- 双因素身份验证
- 工作组机器配置
- 安全政策
- SIEM集成
- 业务时间配置

#### 常规设置

- 连接
- 个性化
- 隐私设置
- 数据安全增强服务器
- 磁盘利用率
- 时间表保留政策

#### 关于DataSecurity Plus

- 概览
- 解决方案

#### 发型说明

#### 2023

- Jan

#### 2019

- Nov
- Oct
- Sep
- May
- Apr

#### 2018

- Dec
- Nov
- Jul
- May
- Apr
- Mar
- Feb

#### 2017

- Nov
- Oct
- Jun
- May
- Feb

#### 2016

- Dec
- Nov
- May
- Mar

#### 2015

- Dec

#### 指南

- 代理文件
- 迁移指南
- SSL 配置指南
- 自动执行 DataSecurity Plus 数据库备份指南
- 如何在 DataSecurity Plus 中配置告警

#### 故障排除

- HTTP通讯失败
- 已知问题和限制
- 已知错误及解决方案
- 休眠数据引擎
- 安全网关服务器故障
- 如何排查RPC通信失败

第三方软件 联系我们
×

- Rate this page:

##### WRITE TO US

- Please enter a valid the email id
By clicking 'SEND', you agree to processing of personal data according to the Privacy Policy.

# 管理代理

按照以下步骤管理配置的DataSecurity Plus代理：

- 登录到DataSecurity Plus Web控制台。从应用程序下拉菜单中，选择 管理控制台。进入 管理 > 管理设置 > 管理代理。单击您想要管理其代理的服务器旁边的 管理代理 链接。
- 管理代理页面可帮助您监控和管理诸如代理和驱动程序服务、配置同步、代理属性和通信状态等组件，以下将对所有这些进行详细讨论。

服务状态：显示代理正常运行所需的服务的运行状态。单击服务状态表右上角的 刷新图标，以获取每个服务的当前状态。

组件/属性 | 描述 | 可用操作
代理服务 (ManageEngineDataSecurityPlus - AgentService) | 代理服务用于管理DataSecurity Plus代理的文件系统和端点事件收集操作。 | 检查代理状态 安装/卸载代理 启动/停止代理
驱动程序服务 | DataSecurity Plus使用文件系统迷你过滤驱动程序，该驱动程序通过FAPMonitor服务安装和管理。 驱动程序服务 状态可用于检查驱动程序服务是否已安装和运行。 |

模块配置状态：可在此表中查看每个配置的模块的当前状态。点击 模块配置状态 表右上角的 刷新 图标，以刷新状态。

配置的模块列表如下：

组件/属性 | 描述
[配置的模块名称] | 模块详细信息已列出，指示它们是否已配置、启用或禁用，以及是否已超出许可限制。

根据配置的模块，将显示其操作状态。默认情况下，将显示以下状态之一。

适用状态 | 指示内容
已启用 | 模块已成功配置。
已禁用 | 模块配置已禁用。
已禁用 - 超出许可限制 | 您已达到当前许可下允许的最大使用量。您可以继续使用DataSecurity Plus，但功能受限于您现有的版本。要解锁更多用量，请通过填写此表格进行产品升级。
未配置 | 所选机器未为指定模块进行配置。

组件状态：显示由选定机器上的端点DLP模块管理的USB端口的状态。此状态用于警报响应，并可通过单击组件状态表右上角的刷新图标进行更新。组件状态将显示为未阻止或已阻止。

组件/属性 | 描述
USB端口 | 如果已配置了端点DLP模块，则将显示USB端口状态。

配置同步详细信息：配置同步详细信息显示通用配置和模块特定配置的上次同步时间和状态。单击配置同步详细信息表右上角的 刷新 图标，以刷新状态。如果配置同步成功进行，状态将标有绿色勾号，否则标有红色叉号。

配置同步详细信息：配置同步详细信息显示通用配置和模块特定配置的上次同步时间和状态。单击配置同步详细信息表右上角的刷新图标，以刷新状态。如果配置同步成功进行，状态将标有绿色勾号，否则标有红色叉号。

组件/属性 | 描述 | 操作
通用配置 | 显示通用配置同步详细信息。配置同步应成功进行；否则，代理将无法将事件数据转发到服务器。 | 可以使用操作列中的相应按钮同步每个配置。
模块特定配置 | 显示模块特定配置同步详细信息。配置同步应成功进行；否则，产品中设置的模块特定配置将不会反映在代理中。 |

代理详细信息表检查代理的自动安装状态。您可以通过单击相应按钮在此处启用或禁用代理自动安装。

注意：如果禁用自动安装，则必须手动将代理升级到最新版本。

通信状态：在DataSecurity Plus中，通信通过两种协议进行：HTTP(S)和RPC。当单击立即测试链接时，将显示上次成功通信时间以及上次尝试状态。如果通信测试成功，上次尝试状态将标有绿色勾号，否则标有红色叉号。

通信通过两种协议进行：

组件/属性 | 描述 | 操作
RPC通信 | DataSecurity Plus使用RPC协议进行服务器-代理通信。 | 提供一个立即测试链接，以在服务器-代理或代理-服务器通信中断时尝试重新建立通信。
HTTP(S)通信 | DataSecurity Plus使用HTTP(S)协议进行代理-服务器通信。 |

代理属性：代理属性表比较服务器上的代理属性和代理本身的属性。如果属性匹配，状态将标有绿色勾号，否则标有红色叉号。要获取代理和服务器上代理的当前值，您可以单击 刷新 图标。如果显示值不匹配，则表示代理和产品未同步，代理机器无法转发事件数据。

需要在成功代理-服务器同步的组件如下所示：

属性 | 描述
域ID | 分配给域的标识符。
代理ID | 分配给代理的标识符。
代理UID | 分配给代理的唯一标识符，用于服务器-代理身份验证。
构建号 | 正在使用的DataSecurity Plus代理版本。
端口号 | 代理用于与DataSecurity Plus服务器联系的端口号。
协议 | 代理与DataSecurity Plus服务器通信的协议（HTTP或HTTPS）。
服务器名称 | DataSecurity Plus托管的服务器名称。
服务器IP | DataSecurity Plus托管的服务器的IP地址。
服务器DNS名称 | DataSecurity Plus托管的服务器的DNS。

- 在 管理代理 窗口的右上角会找到一个 立即同步 按钮，用于同步通用和模块特定配置。
- 在管理代理页面的右上角单击 下载代理 按钮以手动下载并安装需要审计的机器上的代理。这里，

- 如果目标机器类型是32位体系结构，请单击 32位下载。
- 如果目标机器类型是64位体系结构，请单击 64位下载。

您可以复制服务器详细信息，例如服务器名称、IP地址、端口号、协议和代理安装密钥，这些信息需要在手动安装代理时输入到DataSecurity Plus代理安装向导中。

有关手动安装代理的步骤，请参阅 代理文档。

有关代理安装密钥的更多信息，请参阅 代理设置文档。