巨大的节省，更好的投资回报！ ManageEngine 产品的独家折扣！* 促进您的业务 *条款及细则适用

#### 帮助文档

- 首页

- 相关产品
- ADManager Plus

  AD域管理与报表

  下载 | 演示
- ADSelfService Plus

  自助密码管理

  下载 | 演示
- EventLog Analyzer

  实时日志分析与报表

  下载 | 演示
- Exchange Reporter Plus

  Exchange 服务器审计与报表

  下载 | 演示
- AD360

  集成身份与访问管理

  下载 | 演示
- Log360

  全面的SIEM和UEBA

  下载 | 演示

点击这里扩展

# 配置SMS服务器

要在ADAudit Plus中配置SMS服务器设置，请选择以下其中一种SMS提供商：

- GSM调制解调器
- 自定义SMS网关

## 配置ADAudit Plus以使用GSM调制解调器作为短信提供商

1. 使用串行电缆将GSM调制解调器连接到串行通信端口。
2. 打开ADAudit Plus Web控制台。
3. 导航到管理员 > 常规设置 > 服务器设置。
4. 在短信下，从短信提供商下拉菜单中选择GSMModem。
5. 在调制解调器端口号中输入调制解调器连接的端口号。
6. 点击高级设置。
7. 指定调制解调器端口速度、短信中心号码和SIM卡PIN号码。
8. 通过向收件人发送测试短信来测试您的设置。点击发送测试消息，输入收件人的手机号码和消息，然后点击发送短信。如果测试消息被接收，则短信服务器设置已正确配置。
9. 点击保存设置。

注意：

- 如果消息超过160个字符，则通知将拆分为两条或更多条短信。
- 要查找调制解调器端口号，请转到我的电脑 > 管理 > 设备管理器 > 调制解调器 >（选择您的调制解调器） > 属性 > 调制解调器。

## 配置ADAudit Plus以使用自定义短信提供商

要使用自定义短信提供商配置短信服务器，请选择ADAudit Plus支持的以下任意一个自定义短信网关：

- 基于HTTP的短信网关
- 基于SMTP的短信网关
- 基于SMPP的短信网关

### 配置ADAudit Plus以使用基于HTTP的自定义短信网关

1. 打开ADAudit Plus Web控制台。
2. 导航到管理员 > 常规设置 > 服务器设置。
3. 在短信下，从短信提供商下拉菜单中选择自定义。
4. 在通过发送短信下拉菜单中选择HTTP。
5. 选择可用的HTTP方法中的任何一个，Post或Get。
6. 输入您的短信网关提供商的HTTP URL。
7. 指定与您的短信提供商相关的HTTP参数、用户的手机号码和要发送的消息。
8. 从选择响应类型下拉菜单中选择成功或失败响应。
9. 指定提供商的成功或失败响应。
10. 点击高级设置。
11. 输入与您的短信提供商相关的HTTP请求头。
12. 如果短信提供商期望Unicode消息，请勾选将消息转换为Unicode。
13. 通过向收件人发送测试短信来测试您的设置。点击发送测试消息，输入收件人的手机号码和消息，然后点击发送短信。如果测试消息被接收，则短信服务器设置已正确配置。
14. 点击保存设置。

注意：

- 使用和号（&）分隔HTTP参数。
  示例:
  userName=xxx&password=yyy&mobileNumber=%mobNo%&message=%message%
  1. xxx: API身份验证用户名
  2. yyy: API身份验证密码
  3. %mobNo% : 此宏表示用户的手机号码。
  4. %message%: 此宏表示短信内容。
- 更多HTTP参数: 如果您的短信服务提供商需要更多参数，如Unicode和apiID，请使用&符号将它们也包含在内。

### 配置ADAudit Plus使用基于SMTP的自定义短信网关

1. 打开ADAudit Plus网页控制台。
2. 导航到管理员 > 一般设置 > 服务器设置。
3. 在短信下，从短信提供商下拉菜单中选择自定义。
4. 从发送SMS通过下拉菜单中选择SMTP。
5. 在发件地址字段中输入发送短信的电子邮件地址。
6. 在收件地址字段中指定手机号码宏（%mobNo%），后面跟着短信提供商的电子邮件地址。
   示例: %mobNo%@adauditplus.com
7. 使用宏输入所需的主题。通常，它要么是手机号码（%mobNo%），要么是消息（%message%），具体取决于您的短信提供商。
8. 指定要发送的内容，使用宏（%message%）。
9. 输入SMTP服务器的名称或IP地址以及端口。
10. 提供具备在SMTP服务器上所需权限的用户名和密码。
11. 从连接安全下拉菜单中选择您的连接安全偏好。
12. 通过向收件人发送样本短信来测试您的设置。点击发送测试消息，输入收件人的手机号码和消息，然后点击发送短信。如果测试消息被接收，则表示短信服务器设置已正确配置。
13. 点击保存设置。

注意: 如果SMTP服务器未配置，请检查“使用默认邮件设置”以使用邮件选项卡下配置的邮件服务器。

### 配置ADAudit Plus使用基于SMPP的自定义短信网关

1. 打开ADAudit Plus网页控制台。
2. 导航到管理员 > 一般设置 > 服务器设置。
3. 在短信下，从短信提供商下拉菜单中选择自定义。
4. 从发送SMS通过下拉菜单中选择SMPP。
5. 输入SMPP服务器和端口号。
6. 指定具备在SMPP服务器上所需权限的用户名和密码。
7. 点击高级设置。
8. 指定SMPP超时和SMPP源地址。
9. 输入ESME系统类型并从下拉菜单中选择您的ESME绑定类型。
10. 从相应的下拉菜单中选择源地址的TON、源地址的NPI、目标地址的TON和目标地址的NPI。
11. 通过向收件人发送样本短信来测试您的设置。点击发送测试消息，输入收件人的手机号码和消息，然后点击发送短信。如果测试消息被接收，则表示短信服务器设置已正确配置。
12. 点击保存设置。

注意:

- TON：号码类型
- NPI：数字计划标识符

## 在此页面上

获取下载链接