# ADManager Plus的部署

- 启用SSL提供在因特网中的安全连接

- 在隔离区（DMZ）配置ADManager Plus的安全功能

- 开放选择性防火墙端口，以方便通过互联网进行访问

- 使用到的协议和端口

启用SSL提供在因特网中的安全连接：

ADManager Plus在因特网中使用时，您需要启用SSL来加强安全性和建立安全连接。按照下面的步骤在ADManager Plus中启用SSL：

- 使用管理员用户登录到ADManager Plus。

- 点击“管理”标签 ==> “连接”。

- 选中“启用SSL端口[https]”。

- 点击“保存更改”按钮后重新启动ADManager Plus。

这样就启动了SSL，ADManager Plus可以在因特网中进行安全的连接。正确的凭证将被应用于SSL。

在隔离区（DMZ）配置ADManager Plus的安全功能

如果ADManager Plus安装在DMZ（隔离区）中，在防火墙上开启动态端口的同时要开启389端口（用于连接到LDAP协议）和135端口（用于连接到RPC）。

发现所有动态端口一节说明了如何获得要在防火墙启用的动态端口。我们强烈建议您在DMZ安装中启用安全套接层（SSL）。查看前面的章节了解如何启用SSL。

打开可选的防火墙端口，提高英特网访问：

(i) 当ADManager Plus安装到本地并提供因特网访问的URL：

- 打开ADManager Plus运行的端口。默认端口为8080。

(ii) 当ADManager Plus安装到DMZ，在防火墙中打开以下端口：

- 389端口，用于连接到LDAP协议。

- 135端口，用来连接到RPC。

- 参考"发现动态端口"了解要在防火墙上开启的动态端口。用于连接APManager Plus和AD。

## 使用的协议和端口

ADManager Plus使用Windows ADSI(Active Directory服务接口)与Active Directory交互，Active Directory在端口389上使用LDAP(通过TCP/IP运行的目录服务查询和修改)协议。

目前，ADManager Plus使用普通LDAP连接与Active Directory通信。我们还计划引入安全的LDAP连接。

发现动态端口

ADManager Plus使用的其他端口是动态的。管理员需要确定这些动态端口并在防火墙中打开。按照下面的步骤进行操作：

1：在域控制器上打开命令行。

2：在命令行输入以下命名并执行：

portqry -n "<您的域控制器名称>" -e 135 -l resultPorts.txt

如果您使用不同的RPC端口，然后在上面的命令中替换135。

3：执行了上面的命令后，在执行命令的目录下打开“resultPorts.txt”文件。

4：在这个文件中查找所有的“_tcp”(如： ncacn_ip_tcp:100.190.1.2[1142])

5：在方括号中[]中的值就是要在防火墙上打开的端口。 (如：在上面的结果中，就要打开1142端口)。

6：查询所有的端口并在防火墙中打开。

版权所有 © 2022, 卓豪(中国)技术有限公司，保留一切权利