# 网络扫描

发现组织中的网络部分，并使用网络扫描定期扫描它们。除了扫描Windows，Linux，MAC，Solaris和AIX工作站等各种操作系统外，网络扫描还允许扫描SNMP设备和VMware机器。

可以通过两种不同的方式访问网络扫描页面：

a. 使用扫描下拉菜单

b. 使用管理页签

扫描下拉菜单

扫描下拉菜单是快速导航器，可立即访问网络扫描页面。从扫描下拉菜单中选择网络扫描选项。

管理页签

1. 单击标题中的管理以打开配置向导页面。

2. 单击发现块下的网络扫描图标。将打开网络列表视图页面，您可以在其中添加，编辑，删除和扫描网络。

添加网络

1. 单击添加新网络。（在右上角）

2. 确定扫描范围：您可以扫描整个网络，也可以提及要扫描的特定IP地址范围。

3. 输入网络地址。（要扫描整个网络IP地址，应提及为192.168.27.0；要扫描一部分网络IP地址范围，应提及为192.168.27.0至192.168.27.30）

4. 提供适当的描述。

5. 指定网络扫描凭证以扫描网络的不同子网

6. 单击保存（或）立即保存并扫描以立即扫描网络。

网络扫描凭证

这些凭证使管理员可以优化网络扫描，从而允许他们基于所使用的操作系统，SNMP设备或VMWare计算机来扫描网络。网络扫描页面包含四个不同的凭证，用于扫描网络的各个子网。可以根据扫描要求配置可用的凭证，并且不必强制使用/配置所有4个凭证。 注意：可以从网络扫描以及凭证库页面（与Asset Explorer关联的所有扫描凭证的存储库）配置扫描凭证，并且以后可以与网络扫描相关联。有关扫描凭证的更多信息，请参阅配置网络扫描凭证。

配置网络的扫描凭证

- 使用现有的扫描凭证
- 配置新的扫描凭证

使用现有凭证：

1. 选择网络到扫描凭证是从加入网络列表视图。

2. 从选择凭证下拉列表中选择扫描凭证。

3. 可以为给定的网络选择以下扫描凭证

   - 扫描Windows计算机的凭证
   - 扫描Linux，MAC，Solaris和AIX机器的凭证
   - 扫描SNMP设备的凭证
   - 扫描VMWare设备的凭证

4. 单击保存（或）立即保存并扫描（以立即扫描网络）

配置新的扫描凭证：

1. 选择网络到扫描证书将被添加。

2. 要添加新扫描凭证，请执行以下操作：

   - 选择添加新凭证图标（除了要配置的相应扫描凭证外）。
   - 将显示添加新凭证弹出窗口。

3. 如果要配置Windows扫描凭证，请指定以下内容：

   - 指定名称和描述
   - 输入用户名和密码
   - 域名/用户名和
   - 密码

4. 如果要配置Linux，MAC，Solaris和AIX扫描凭证。指定以下内容：

   - 指定名称和描述
   - 协议-Telnet / SSH
   - 端口号-默认为22
   - 用户名和密码
   - 基于公钥或私钥的身份验证

5. 如果要配置SNMP设备扫描凭证。指定以下内容：

   - 指定名称和描述
   - SNMP读取社区密码
   - SNMP端口号-默认为161
   - 超时（终止连接的时间）-默认情况下为5秒
   - 重试（超时之前可以进行的尝试次数）-默认情况下为0

6. 如果要配置VMWare设备扫描凭证。指定以下内容：

   - 指定名称和描述
   - 指定用户名和密码
   - HTTPS PORT-默认为443
   - 超时（终止连接的时间）-默认情况下为60秒
   - 重试（超时之前可以进行的尝试次数）-默认情况下为0

具有多个扫描凭证

您可能已经配置了多套扫描凭证。也就是说，您可能已经配置了两组或更多组凭证来扫描Windows工作站和所有其他可以扫描的设备。所有这些凭证也可以包含在网络扫描中并在其中重复使用。 添加其他/现有的凭证集： 单击添加另一个信用凭证（悬停时显示选择凭证下拉菜单） 从相应的下拉列表中选择现有凭证。（您可以选择任意数量） 如果需要，还可以使用删除删除现有凭证（也出现在悬停时的选择凭证下拉列表中） 注意：您还可以通过选择添加另一个凭证->添加新凭证来添加一组新的凭证。

扫描网络

1. 在网络列表视图页面中，单击扫描网络图标。

2. 如果您的组织分布在各个地点中，请选择与工作站/设备关联的地点。

3. 单击开始扫描。扫描后，您将获得有关扫描工作站成功和失败的完整报告。

编辑网络

1. 在网络列表视图页面上，单击要编辑的网络的编辑图标。

2. 编辑网络详细信息，然后保存更改。单击立即保存并扫描，以保存和扫描指定范围内的工作站。

删除网络

1. 在网络列表视图页面中，选择要删除的网络。

2. 单击删除。出现有关删除操作的确认消息。单击确定继续。该网络将从列表中删除。