本地 云
下载PDF
此功能适用于 EventLog Analyzer 和 Log360。

# 代理程序设置

最后更新于：2025年9月12日

在本页面

- 概述
- 设置配置

## 概述

本页面详细说明如何配置代理设置以实现离线日志收集和通信端口。这些设置确保可靠的日志收集以及与服务器的安全通信。

### 离线日志收集

当代理断开网络连接、无法上传日志或存储空间耗尽时，日志可临时存储在本地。

- 您可以为本地存储设置最大限制。
- 达到上限后，代理将停止收集日志，直至连接恢复。
- 恢复与服务器通信后，已收集的日志将自动上传。

配置 | 默认值 | 描述
--- | --- | ---
当代理无法将数据发送至服务器或存储空间已满时，数据目录的最大容量 | 0 | 禁用时，代理无法发送数据时日志收集将停止。启用时，日志将本地存储至配置大小上限（单位：GB）。这些日志将在连接恢复后上传。

### 代理程序通信端口

可配置代理程序与服务器通信所使用的端口。

- 使用默认HTTPS端口：代理通过标准HTTPS端口进行通信。
- 使用自定义HTTPS端口：为代理-服务器通信指定端口号。

注意：所有通信均通过HTTPS协议进行，确保数据传输安全。

## 设置配置

1. 登录您的账户。
2. 转到“设置”选项卡。
3. 在管理设置下，选择收集器/代理。
4. 在收集器/代理管理页面，点击右上角的"代理设置"。
5. 启用离线日志收集：
   - 切换启用离线日志收集开关。
   - 输入数据目录的最大容量（单位：GB）。
     图1：启用离线日志收集
6. 配置通信端口：
   - 选择"使用默认HTTPS端口"或"使用自定义HTTPS端口"。
   - 若选择自定义，请输入端口号。
     图2：配置通信端口
   注意：代理通信端口的任何更改仅在重启后生效。
7. 点击“保存”应用更改。

### 另请参阅

本页面说明了如何在Log360中配置代理设置，包括离线日志收集和通信端口。有关代理的安装与管理方法，请参阅以下文档：

- 代理安装
- 管理代理