本地 云
下载PDF
此功能适用于 EventLog Analyzer、Log360 和 Log360 Cloud

# 在思科交换机上配置Syslog服务

最后更新于：2025年9月12日

1. 登录交换机。
2. 进入配置模式。

3. 按以下方式配置交换机（此处使用Catalyst 2900型号）将日志发送至EventLog Analyzer服务器：

   <Catalyst2900>#config terminal

   <Catalyst2900>(config)#logging <ela_server_IP>

   针对最新款Catalyst交换机

   Catalyst6500(config)#set logging <ela_server_IP>

   也可通过以下命令配置日志功能和陷阱通知：

   复制到剪贴板

   Catalyst6500(config)#logging facility local7

   Catalyst6500(config)#logging trap notifications

注意：相同命令同样适用于思科路由器。
有关在相应路由器或交换机上配置 Syslog 服务的详细步骤，请参阅Cisco®文档。如果您的 Cisco 设备的 Syslog 格式与 EventLog Analyzer 支持的标准 syslog 格式不同，请联系iam-support@manageengine.cn。