主页 » Cisco交换机

# 在Cisco交换机上配置Syslog服务

1. 登录到交换机。
2. 进入配置模式。

3. 如下配置交换机(这里，我们使用了Catalyst 2900)将日志发送到EventLog Analyzer服务器:

   <Catalyst2900># config terminal

   <Catalyst2900>(config)# logging <ela_server_IP>

   For the latest catalyst switches

   Catalyst6500(config)# set logging <ela_server_IP>

   我们还可以使用以下命令配置日志记录工具和陷阱通知:

   Catalyst6500(config)# logging facility local7

   Catalyst6500(config)# logging trap notifications

注意: 同样的命令也适用于思科路由器。
有关在各自的路由器或交换机中配置系统日志服务的详细步骤，请参阅Cisco®文档。如果您的思科设备的系统日志格式与EventLog Analyzer支持的标准系统日志格式不同，请联系support@manageengine.cn。

Copyright © 2022, ZOHO Corp
ManageEngine