✖

- 相关产品
- ADManager Plus

  Active Directory 管理与报表

  下载 | 演示
- ADAudit Plus

  实时 Active Directory 审核 和用户行为分析

  下载 | 演示
- EventLog Analyzer

  实时日志分析与报表

  下载 | 演示
- Exchange Reporter Plus

  Exchange 服务器审计和报表

  下载 | 演示
- AD360

  集成身份与访问管理

  下载 | 演示
- Log360

  全面的 SIEM 和 UEBA

  下载 | 演示

# 短信服务器设置

ADSelfService Plus 可以使用以下方式发送短信通知：

- GSM 调制解调器

- Clickatell

- 自定义短信提供商

  - HTTP
  - SMTP
  - SMPP

#### 配置 ADSelfService Plus 使用 GSM 调制解调器

###### GSM 调制解调器的先决条件：

- 支持 7 位、8 位和 16 位编码。
- 调制解调器必须连接到串行通信端口。

#### 按照以下步骤进行：

1. 将GSM 调制解调器连接到服务器的串行通信端口。
2. 进入 管理员 → 产品设置 → 邮件 / 短信设置。
3. 点击短信设置选项卡。从短信提供商下拉列表中选择GSM 调制解调器。
4. 在调制解调器端口号中输入调制解调器连接的端口号。
5. 点击高级设置。
6. 提供调制解调器端口速度。
7. 指定消息中心号码和SIM卡PIN号码。

注意：如果内容超过 160 个字符，将作为多条消息发送。要查找调制解调器端口，请进入 我的电脑 → 管理 → 设备管理器 → 调制解调器 → (选择你的调制解调器) → 属性 → 调制解调器

#### 配置 ADSelfService Plus 使用 Clickatell

###### 先决条件：

- 要将 Clickatell 用作短信提供商，您需要拥有一个带短信附加包的产品许可证 (AdventNetLicense.xml) 和短信网关许可证文件 (SMSGateway.xml)。更多详情，点击这里。
- 如果您的组织已经拥有 Clickatell 帐户，请点击这里了解自定义短信网关配置。

#### 按照以下步骤进行：

1. 使用管理员凭证登录到 ADSelfService Plus。
2. 进入 管理员 → 产品设置 → 邮件 / 短信设置。
3. 点击短信设置选项卡。从短信提供商下拉列表中选择Clickatell。
4. 选择请在信用余额达到复选框并指定信用数量
5. 输入必须发送通知告警的电子邮件地址。
6. 点击保存。

#### 购买短信额度

查看我们的定价详情并根据您的需求选择计划。如果您的组织需要超过 100,000 个额度， 我们可以为您提供个性化报价。要安装短信附加包，请按以下步骤操作。

#### 安装 Clickatell 短信附加包的步骤：

购买成功后，我们的支持团队会发送给您两个 XML 文件：AdventNetLicense.xml 和 SMSGateway.xml。

1. 点击网页右上角的许可证链接
2. 在打开的窗口中，点击选择文件并上传
AdventNetLicense.xml 文件，其中包含有关短信信用额度的详细信息。
3. 您现在需要提供API设置。上传您收到的SMSGateway.xml 文件。

注意：
- 确保用户的手机号码为国际格式，以国家代码开头，后接号码。输入的手机号码不应以零开头或包含特殊字符，如加号（+）或空格（例如，“111234123456”）。
- 请勿打扰名单上的用户将不会收到短信提醒。
- 最多70个字符的一条消息使用一个信用额度。

#### 配置ADSelfService Plus以使用自定义短信网关

ADSelfService Plus同样可以与自定义短信提供商集成。

#### 基于HTTP的自定义短信网关：

按照以下步骤操作，让ADSelfService Plus使用基于HTTP的自定义短信网关：

1. 使用管理员凭据登录到 ADSelfService Plus 。
2. 转到管理 → 产品设置 → 邮件/短信设置
3. 点击短信设置选项卡。在短信服务商下拉列表中，选择自定义。
4. 从通过...发送短信下拉框中选择HTTP。
5. 选择任一可用的HTTP方法。即，Post或Get。
6. 输入您的短信网关提供商的HTTP URL。
7. 指定与您的短信提供商、用户的手机号码及要发送的消息相关的HTTP参数。

注意：
- 用与号（&）分隔HTTP参数。
  示例格式：userName=xxx&password=yyy&mobileNumber=%mobNo%&message=%message%。

1. xxx = API认证用户名。
2. yyy = API认证密码。
3. %mobNo% = 此宏表示用户的手机号码。
4. %message% = 此宏表示短信消息内容。

- 更多HTTP参数 - 如果您的短信网关提供商需要更多参数，如unicode和apiID，请使用符号'&'将它们包括在内。

8. 指定提供商的成功和失败响应。
9. 输入与您的短信提供商相关的HTTP请求头。
10. 如果短信提供商期望接收Unicode编码或编码消息，请分别选择将消息转换为Unicode 或编码消息。
11. 点击保存设置。

#### 基于SMTP的自定义短信提供商

按照以下步骤操作，让ADSelfService Plus使用基于SMTP的自定义短信网关：

1. 使用管理员凭据登录到 ADSelfService Plus 。
2. 转到管理 → 产品设置 → 邮件/短信设置
3. 点击短信设置选项卡。在短信服务商下拉列表中，选择自定义。
4. 从发送短信所用的下拉框中选择SMTP。

5. 在发件地址字段中输入将发送SMS的电子邮件地址。
6. 在收件地址字段中指定手机号码宏（%mobNo）后跟SMS提供商的电子邮件地址。
   例如，%mobNo%@clickatell.com。更多详情，请联系您的SMS提供商。
7. 提供所需的主题。通常是手机号码或消息，具体取决于您的SMS提供商。
8. 指定要发送的内容
9. 点击SMTP服务器设置。
10. 输入SMTP服务器的名称或IP地址，以及SMTP服务器端口。
11. 提供具备SMTP服务器所需权限的用户名和密码。
12. 从下拉菜单中选择连接安全性，然后点击保存设置。

注意：如果未配置SMTP服务器，将使用在邮件设置选项卡下配置的邮件服务器。

#### 基于SMPP的自定义SMS提供商

按照以下步骤使ADSelfService Plus使用基于SMPP的自定义SMS网关：

1. 使用管理员凭据登录ADSelfService Plus。
2. 转到管理 → 产品设置 → 邮件/SMS设置
3. 点击SMS设置选项卡。从SMS提供商下拉菜单中选择自定义。
4. 从"通过以下方式发送SMS"下拉框中选择SMPP。
5. 输入SMPP服务器名称和SMPP服务器端口号。
6. 指定具备SMPP服务器所需权限的用户名和密码。点击高级设置。

7. 输入ESME系统类型。从ESME绑定类型下拉中选择盲发送或接收机。
8. 指定SMPP超时时间和SMPP源地址。
9. 从相应的下拉菜单中选择源地址的TON，源地址的NPI，目的地址的TON和目的地址的NPI。
10. 点击保存设置。

注意：
- TON：号码类型
- NPI：数字计划指示器

## 谢谢！

您的请求已提交至ADSelfService Plus技术支持团队。我们的技术支持人员将尽早为您提供帮助。

#### 需要技术协助？

- 输入您的电子邮件ID
- 与专家对话

- 点击 '与专家对话'，您同意根据隐私政策处理个人数据。

版权所有 © 2024，卓豪（中国）技术有限公司，保留所有权利。