主页 » Arista交换机

# 在Arista交换机上配置Syslog服务

1. 登录到Arista交换机。
2. 进入config模式。
3. 如下所示配置交换机以将日志发送到Eventlog Analyzer服务器

- Arista# config terminal
- Arista(config)# logging host < Eventlog_Server_Ip > < port_number > protocol [tcp/udp]
- Arista(config)# logging trap information
- Arista(config)# copy running-config startup-config

#### 配置命令执行的日志的步骤:

- Arista (config)# aaa accounting commands all console start-stop logging
- Arista (config)# aaa accounting commands all default start-stop logging
- Arista (config)# aaa accounting exec console start-stop logging
- Arista (config)# aaa accounting exec default start-stop logging
- Arista (config)# copy running-config startup-config

#### 配置登录日志的步骤:

- Arista (config)# aaa authentication policy on-success log
- Arista (config)# aaa authentication policy on-failure log
- Arista (config)# copy running-config startup-config

Copyright © 2022, ZOHO Corp
ManageEngine