大幅节省，更好的投资回报率！ ManageEngine 产品独享折扣！* 促进您的业务 *条款与条件适用

#### 帮助文档

- 首页

- 相关产品
- ADManager Plus

  AD域管理与报表

  下载 | 演示
- ADSelfService Plus

  自助密码管理

  下载 | 演示
- EventLog Analyzer

  实时日志分析与报表

  下载 | 演示
- Exchange Reporter Plus

  Exchange 服务器审计与报表

  下载 | 演示
- AD360

  集成身份与访问管理

  下载 | 演示
- Log360

  全面的SIEM和UEBA

  下载 | 演示

点击这里以展开

# 配置 Synology NAS 审计

本文描述了添加 Synology NAS 设备并将其配置为将日志发送到 ADAudit Plus 的步骤。

## 添加 DiskStation 服务器

- 登录到 ADAudit Plus 网页控制台。导航到 文件审计 标签 > 已配置的服务器 > Synology NAS。点击右上角的 添加服务器。

- 输入要配置的 Synology 设备名称，然后点击 下一步。
- 选择要使用 ADAudit Plus 监控的共享内容，然后点击 下一步。

## 设置日志转发

- 在 Synology DiskStation Manager 中，打开 控制面板，导航到 文件服务，并选择 启用传输日志。

- 打开 日志中心 并导航到 日志发送。选择 将日志发送到 syslog 服务器。
- 提供目标服务器的名称和 ADAudit Plus 正在监听的 syslog 端口号。
- 将日志格式设置为 IETF (RFC 5424)。
- 点击 应用。

  注意：默认情况下，514 端口配置为 ADAudit Plus 的 Syslog 监听端口。可以在 管理员 > 常规设置 > 连接 中更改此设置。

- 在过滤器标签下，确保选择了以下过滤器：
  - 文件站点日志
  - Windows 文件传输

## 在此页面

获取下载链接