# 常规设置

在常规设置中，您可以配置无效服务标签，为扫描期间的MAC地址识别以及类型未知的OID提供选项；选项以指定产品类型和产品名称。

配置无效服务标签

执行扫描时，将根据工作站和服务器的服务标签，名称和MAC地址对其进行唯一标识。因此，当OEM错误配置服务标签时，许多机器将产生相似的服务标签。在这种情况下，如果执行扫描，则一个工作站的详细信息将被另一个覆盖。为避免这种情况，可以在无效服务标签列表下添加服务标签，以便在扫描期间忽略带有服务标签的工作站。

在扫描过程中启用/禁用MAC地址识别

通过VPN或VMware连接的计算机具有相似的MAC地址。因此，在类似的网络环境中执行扫描时，一台计算机会被另一台计算机覆盖。因此，您可以通过启用/禁用来唯一标识MAC地址。

类型未知的OID

在执行扫描时，网络中的路由器，交换机，打印机和接入点会生成一个OID，该OID唯一表示资产。如果数据库中没有资产的OID，则会填充一个新条目，您可以在其中选择产品类型并指定产品名称。