本地 云
下载PDF
此功能适用于 EventLog Analyzer、Log360 和 Log360 Cloud

# 在瞻博网络设备上配置Syslog服务

最后更新于：2025年9月12日

#### 要在 SonicWall 设备上配置 Syslog 服务，请按以下步骤操作：

1. 以管理员身份登录瞻博网络设备。
2. 导航至“配置”选项卡。
3. 在左侧窗格中展开CLI 工具，点击子树中的 CLI 编辑器 ，然后导航至系统下的syslog。
4. 对于标准日志，请在主机节点中填入所需值，如主机名、严重性级别、日志源和日志前缀。参考以下命令：

   host ela-server{
   any any;
   port 513;
   }

   这将以标准格式转发日志数据。可通过编辑命令自定义系统日志严重性级别。

5. 对于结构化日志，请在命令行中添加'structured-data'参数。参考以下命令示例：

   主机 ela-server{
   any any;
   port 513;
   structured-data;
   }

   这将以结构化格式转发日志数据。

6. 点击提交以保存更改。要查看更改，请点击CLI查看器。

注意：建议使用结构化日志