本地 云
下载PDF
此功能适用于 EventLog Analyzer、Log360 和 Log360 Cloud

# 在 NetScreen 设备上配置 Syslog 服务

最后更新于：2025年9月12日

NetScreen设备中的Syslog服务可通过两种方式配置：

通过 NetScreen 设备启用 Syslog 消息：

1. 登录 NetScreen 图形用户界面。
2. 导航至配置>报表设置>Syslog。
3. 勾选启用Syslog消息复选框。
4. 选择信任接口作为源IP地址，并启用包含流量日志选项。
5. 在相应框中输入事件日志分析器服务 器的IP地址和Syslog端口（514）。其余字段将保留默认值。
6. 点击应用以保存更改。

通过 CLI 控制台启用 Syslog 消息：

复制到剪贴板

Netscreen > set syslog config <ip address> 配置 local0 设备

Netscreen > set syslog config <ip地址> port 514

Netscreen > set syslog config <ip address> log all

Netscreen > 启用系统日志