主页 » SonicWall设备

# 在SonicWall设备上配置Syslog服务

#### 要在SonicWall设备上配置Syslog服务，请执行以下步骤:

1. 使用管理员登录到SonicWall设备。
2. 点击日志 > 自动化，下拉到Syslog服务器。
3. 点击添加按钮。

#### 使用Web浏览器连接到SonicWall管理界面，并使用您的用户名和密码登录。

1. 点击左侧菜单上的日志按钮。这将在主显示中打开一个选项卡式窗口。
2. 点击日志设置。
3. 在发送日志下，在Syslog服务器1字段中输入运行Kiwi Syslog服务器的计算机的IP地址。如果您监听的端口不是514，请在Syslog服务器端口1字段中输入该值。
4. 在自动化下，将系统日志格式设置为增强的Syslog。
5. 在类别 > 日志下，选中要为其接收系统日志消息的所有事件类型。
6. 点击更新按钮。

#### SonicOS 6.5及以上:

1. 使用管理员登录到SonicWall设备。
2. 点击管理标签，展开日志设置 > SYSLOG。
3. 在Syslog服务器中，点击添加。
4. 在添加Syslog服务器窗口中，输入Eventlog Analyzer服务器的IP地址或主机名。
5. 输入端口号并将服务器类型设置为Syslog。
6. 将系统日志格式设置为增强的Syslog。
7. 点击确定。

可能需要重新启动SonicWall才能使新设置生效。

Copyright © 2022, ZOHO Corp
ManageEngine