# 集成RADIUS服务器并利用RADIUS验证 在你的环境中集成Password Manager Pro和RADIUS服务器，并利用RADIUS验证作为二次验证。这部分内容向您介绍如何在PMP中配置集成RADIUS服务器。 ## 第一步 - 提供RADIUS服务器基本信息 在PMP中配置RADIUS服务器，请按如下步骤提供基本信息并建立连接： 点击"管理" >> "用户" >> "RADIUS" 在打开的界面中，点击“配置”按钮 在弹出的窗口中，提供如下信息 服务器名称/IP地址 - 请输入运行RADIUS服务器的主机名称或IP地址 服务器验证端口 - 请输入RADIUS服务器验证端口。默认为UDP端口1812。 服务器协议 - 请选择用户认证的协议。有4个选项 - 密码验证协议（PAP），挑战握手验证协议（CHAP），微软挑战握手认证协议（MSCHAP），微软挑战握手认证协议版本2（MSCHAP2） 重试次数 - 选择验证失败时的重试次数 服务器密钥 - 手动指定服务器的加密密码，或者使用一个存储在Password Manager Pro中的用户账户。这种情况，您需要选择资源名称和账户名称。建议您选择第二个选项 - 使用存储在PMP中的RADIUS密码。 点击"保存" ## 第二步 - 开启RADIUS验证 完成配置后，下一步就是利用RADIUS服务器的认证机制。开启RADIUS认证，点击第二步中的“开启”按钮。您就可以使用RADIUS凭证进行登录了。 重要提示： 使用RADIUS服务器凭证访问PMP的用户，先要在PMP中添加该用户。之后，您还要确保PMP中的“用户名”与RADIUS中的用户名相同，PMP不会存储RADIUS密码。
版权所有 ©2016, 卓豪（北京）技术有限公司，保留一切权利。

顶部